河北科技工程职业技术大学
学生公寓直饮机、自助售卖机引进运营项目
招租需求
1、 标的情况介绍
河北科技工程职业技术大学为全日制本科学校，在校生人数约为18400人。为进一步提升学生公寓服务质量，满足学生日常生活需求，为学生提供便捷的生活配套服务，学校拟引进具备正规资质的第三方服务商，在学生公寓区域投放62台直饮机设备、17台自动售卖机设备，面向学生提供有偿服务并负责全周期运营管理，免费提供6台AED自动体外除颤器。项目场地总占用面积79平方米。
设备安装位置及数量：
	直饮机和自动售卖机投放清单

	序号
	资产名称
	拟投放设备数量（台）
	占地面积（㎡）

	
	
	直饮机
	自动售卖机
	

	1
	东区1号学生公寓楼1-6层
	6
	1
	7

	2
	东区2号学生公寓楼1-4层
	4
	1
	5

	3
	东区3号学生公寓楼1-6层
	6
	1
	7

	4
	东区4号学生公寓楼1-6层
	6
	1
	7

	5
	东区5号学生公寓楼
	/
	1
	1

	6
	东区6号学生公寓楼1-4层
	4
	1
	5

	7
	东区7号学生公寓楼1-4层
	4
	1
	5

	8
	东区8号学生公寓楼1层
	2
	1
	3

	9
	东区9号学生公寓楼1层
	2
	1
	3

	10
	东区10号学生公寓楼1层
	2
	1
	3

	11
	东区11号学生公寓楼1-6
	/
	1
	1

	12
	东区综合公寓楼2-3层
	2
	1
	3

	13
	西校区1号学生公寓楼1-6层
	6
	1
	7

	14
	西校区2号学生公寓楼1-6层
	6
	1
	7

	15
	西校区3号学生公寓楼1-6层
	6
	1
	7

	16
	西校区6号学生公寓楼7-12层
	6
	2
	8

	总计
	
	62
	17
	79

	注：单台设备占用面积按1㎡计算，实际投放位置需按照招租人要求调整。


2、 竞买人资格要求
   1、除法律法规及相关管理办法另有规定外，凡具备完全民事行为能力的法人、个体工商户和其他组织均可申请参加竞买；法律、行政法规及相关管理办法等对拍卖标的买卖条件有限制性规定的，竞买人应当具备规定的条件。
[bookmark: _GoBack]报名时由法定代表人或持授权委托书的本单位员工到场，携营业执照原件及近6个月社保证明，本项目不接受联合体参加竞买。
2、参加本次拍卖活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3、本项目的特定资格要求：
（1）竞买人须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人企业，持有效期内的营业执照。营业执照经营范围须包含气体、液体分离及纯净设备销售（含安装、运维）、自动售货机销售或运营、食品销售（仅销售预包装食品）等相关条款，能够独立承担校园直饮水设备、自动售货机的投放、运维及商品供应工作。竞买人须持有有效期内食品经营许可证或预包装食品备案。
（1）竞买人为独立法人企业，提供有效的营业执照副本，经营范围包括饮水设备（液体分离及纯净设备）、售货机、食品销售等相关的经营范围，并提供取得经营范围后，实际满一年（含）以上的运营经验。
（2）竞买人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（3）财务状况良好承诺函(格式可自拟，加盖单位公章、法定代表人签字或盖章)
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函(格式可自拟，加盖单位公章、法定代表人签字或盖章)
（5）竞买人须具备近三年（2023年9月1日起至今，以合同签订时间为准）同类项目业绩不少于各1份直饮水和售货机高校运营项目业绩，提供租赁合同及收付款凭证复印件（加盖单位公章，原件备查）。
4、本项目的特定资质要求：
竞买人所投设备须满足招租需求规定的技术参数与性能指标，并提供相应的检测报告、合格证或其他有效证明材料。同时提供设备生产企业针对本项目出具的项目授权书、售后服务质保承诺函，提供所用软件平台开发商针对本项目开具的软件使用授权书。
5、竞买人须承诺所提交报名资料的真实性与合法性，并承担相应的法律责任，承诺书格式自拟。
6、标的展示时间及地点：本项目要求单体直饮机三出水口一台、自助售货机一台，在2026年9月27日、28日在标的物所在地进行展示(标的物以实物展示为准)。
竞买人踏勘时须提供营业执照复印件以及法人授权委托书并加盖公章。
竞买人须在拍卖前进行现场踏勘，凭委托人盖章或签字的《踏勘证明》参与报名。
7、本项目不接受联合体报名，竞买人成交后不得将标的转借、转租、分租。
三、起拍价、保留价、成交价
1、起拍价：本次拍卖标的租赁使用权起拍价年租金：
	序号
	标的物名称
	租赁期限
	起拍价（元/年）
	备注

	1
	直饮水、自助售卖机占位租赁
	1年
	56000
	


2、保留价是保密的价格，当竞买人的最高应价达不到保留价时，该拍卖标的不成交。
3、成交价是敲锤定音的价格，具有法律效力，任何人无权更改或反悔，否则必须承担法律责任。
四、竞买人产品及服务要求
1、直饮水设备相关要求
(1) 饮水产品-中央净水主机要求
1　 工艺流程为：原水泵+预处理+高压泵+RO反渗透+不锈钢纯水箱+紫外线+变频供水系统；
2　 设备制水量≥0.5T/H，大于等于五级处理，预处理须采用砂滤、炭滤、食品级树脂软化处理，提供中央净水主机涉及饮用水卫生许可批件；
3　 具备自动在线循环消毒杀菌功能，确保直饮水符合国家饮用净水水质标准；
4　 供水设备:采用罐式叠压给水设备，可直接与供水管连接，能提供稳定可靠的供水流量，保证恒压供水。
(2) 饮水产品-开水器要求（对接中央制水使用）
1　 出水方式：单层大于或等于100人的宿舍，要求3个出水口，2开1常温；供热能力:直饮水机加热水箱单层大于或等于100人的宿舍要求≥90L，直饮水加热功率≥3kW；
2　 取水设计:内部采用全封闭管路。根据人体工程学设计，适合不同身高，水嘴与平台间可放置容量不小于3.2L的暖水瓶（保温瓶）；
3　 加热方式：步进式加热，节能50%以上；
4　 防护能力:防水等级IP44，防触电保护I类；
5　 排水系统：排水管道采用多功能排水系统，可有效防止排水不畅导致的漏水堵塞问题；
6　 水槽采用防溅水设计。竞租产品水槽具有国家认可检测机构出具符合GB/T 3280-2015标准的检测报告复印件加盖公章（送检单位为竞租产品制造商）；
7　 出水嘴采用食品级304不锈钢，具有防尘、防喷水功能，防止取水时的二次污染及防喷水防烫伤、防溅、隔热的设计，出水口水嘴具有接水防溅结构和设计，保证饮水安全。竞租产品水槽具有国家认可检测机构出具符合GB/T 2423.22-2012标准的检测报告复印件加盖公章（送检单位为竞租产品制造商）；
8　 竞租产品具有产品责任险且累计赔偿金额不低于5000万，提供产品责任险保单（提供电子保单复印件佐证）。
(3) 饮水产品-单体直饮机要求
1　 出水方式：单层大于或等于100人的宿舍，要求3个出水口，2开1常温；单体直饮水机加热水箱单层大于或等于100人的宿舍要求90L，直饮水加热功率≥3kW；
2　 采用5级或5级以上过滤方式，其中PP棉滤芯，活性炭滤芯为独立配置，不得采用 PP 棉碳棒复合滤芯替代，过滤环节至少包含独立 PP 棉滤芯、活性炭滤芯、反渗透膜、后置颗粒活性炭滤芯；设备内置≥6G 压力桶，净水流量≥2.1L/min，水效等级为1级水效，额定总净水量≥20000L。其中前三级滤芯要求自布置设备起，每三个月进行更换，四五级滤芯要求每六个月进行更换，更换滤芯应提供PP棉滤芯检测报告，提供活性炭滤芯、反渗透膜涉及饮用水卫生安全许可批件，滤芯品牌须与所投净水机制造商同一品牌，设备消毒与滤芯更换记录向招租人报备并接受查验；
3　 取水设计:内部采用全封闭管路。根据人体工程学设计，适合不同身高，水嘴与平台间可放置≥3.2L暖瓶取水；
4　 加热方式：步进式加热，节能50%以上；
5　 防护能力:防水等级IP44，防触电保护I类；
6　 排水系统：排水管道采用多功能排水系统，可有效防止排水不畅导致的漏水堵塞问题；
7　 水槽采用防溅水设计。竞租产品水槽具有国家认可检测机构出具符合GB/T 3280-2015标准的检测报告复印件加盖公章（送检单位为竞租产品制造商）；
8　 出水嘴采用食品级304不锈钢，具有防尘、防喷水功能，防止取水时的二次污染及防喷水防烫伤、防溅、隔热的设计，出水口水嘴具有接水防溅结构和设计，保证饮水安全。竞租产品水槽具有国家认可检测机构出具符合GB/T 2423.22-2012标准的检测报告复印件加盖公章（送检单位为竞租产品制造商）；
9　 竞租产品具有产品责任险且累计赔偿金额不低于5000万，提供产品责任险保单（提供电子保单复印件佐证）。
(4) 饮水产品-资质要求
1　 竞租产品制造商具有ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证；
2　 竞租产品制造商提供的净化加热一体机具有 1 级水效标识：额定总净水量≥20000L 且产水率≥75%（提供在中国水效标识网可查的水效标识）；
3　 竞租产品制造商供水设备（罐式叠压给水设备）具有省级或省级以上部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；
4　 竞租产品制造商中央净水主机具有省级或省级以上部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，过滤层级至少包含：石英砂、颗粒活性炭、树脂、PP棉、反渗透膜；
5　 竞租产品制造商净化加热一体机具有省级或省级以上部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，过滤层级包含：PP棉滤芯、活性炭滤芯、反渗透膜滤芯、后置活性炭滤芯（不得采用 PP 棉碳棒复合滤芯替代）。净水流量≥2.1L/min，额定总净水量≥20000L；
6　 提供竞租产品制造商同一品牌的：PP棉滤芯检测报告、活性炭滤芯和反渗透膜涉及饮用水卫生安全许可批件。
(5) 饮水产品-卡控及支付平台要求
1　 智能饮水水控机须为一体化防拆设计，采用直流 5-24V安全电压供电；
2　 通讯方式:智能水控机为4G网络通讯+蓝牙双重通讯保障，同时具备TD-LTE/LTE FDD和蓝牙无线电设备型号核准证（中华人民共和国工业和信息化部颁发）（提供有效的证书复印件并加盖竞买人公章，证书应体现开发商和设备型号名称）；
3　 计费方式应支持计量方式，具有远程用水量抄表功能；
4　 计费精度0.001元，计量精度0.001升；
5　 智能饮水水控机具备网联消费电器信息安全证书（提供第三方证书佐证）；
6　 饮水水控机具备AI节能感应功能，水控机无人使用时，设备自动息屏灭灯；当用户靠近时，无须手动触摸，设备自动感应亮屏亮灯（提供第三方检测报告及视频演示等佐证）；
7　 保障学生用网安全,智能饮水水控机具备工信部颁发的进网试用批文（提供认证证书复印件佐证，证书设备型号需要和饮水水控机型号一致）；
8　 智能饮水水控机具备电子产品及其附件电气性能产品认证证书；（提供第三方证书佐证）；
9　 为保障平台网络安全，学生信息安全，智能饮水系统平台维护人员应具备工业和信息化部颁发的高级网络和信息安全工程师证书（提供上述证书复印件及开发人员在系统开发商近三月任意一月缴纳社保的证明材料并加盖开发商公章)；
10　 智能饮水水控机所使用的软件平台及支付业务许可证为同一品牌或同一集团所属（提供支付业务许可证公示截图及股权关联证明佐证）；
11　 电信业务许可：饮水收费软件平台具备中华人民共和国增值电信业务经营许可证，业务范围要包含：在线数据处理与交易处理业务（提供证书复印件并加盖开发商公章）；
12　 饮水收费软件平台具备AI语音交互功能，支持通过自然语言指令完成功能操作（提供平台AI语音功能截图及第三方检测报告及视频演示等佐证）；
13　 拟投设备支付平台需提供支付平台授权书。
2、自助售货机要求
1　 自助售货机具备CQC产品认证证书；
2　 自助售货机识别准确率：≥98%；
3　 输入功率：≥450W；
4　 收费标准：售卖商品定价应不高于校园周边同类商品价格；
5　 电压额度：220V/50Hz；
6　 支付方式：支付宝/微信；
7　 货架个数：10个；
8　 产品尺寸：1200*750*2150mm（±10%）。
3、自动体外除颤器要求
竞买人须承诺免费提供6台AED自动体外除颤器，功能参数满足以下要求
1　 整机重量（含电池）≤2.3Kg； 
2　 设备具备便携把手，具备高便携性； 
3　 通过跌落试验：跌落高度 1.5 米，6 个面各跌落 1 次；通过低气压测试，在海拔高度≥4575 米，大气压≤56.9KPa 环境中，机器能持续时间工作≥1 小时；
4　 主机防尘防水等级：IP55 以上；
5　 工作温度范围包括：-10℃-50℃，存储温度范围包括：-40℃-70℃；
6　 采用双相截断指数波除颤技术，成人最大能量≤150J，根据病人胸阻抗进行自动补偿，提高除颤成功率，最大程度保护病人心肌功能； 
7　 电击次数：最大能量除颤放电总次数≥300 次或者工作≥4 小时； 
8　 开始分析到最大能量放电准备就绪时间≤6 秒；
9　 无线数据传输功能：标配内置 WiFi 和 4G 无线数据传输功能，通过无线传输直接发送至电脑或手机端，无需 USB 等外联设备导出，实现轻松互联； 
10　 查看数据：可实现主机与 APP 端、PC 端的连接，可通过 APP、网页端、 PC 端查看相关数据；
11　 内部存储容量≥15GB，可存储≥1000 条日志记录或≥2000 份自检报告，用以记录 ECG 和抢救活动数据，记录系统病人类型、操作步骤、时间记录、病人阻抗数据等信息。
4、服务要求
1　 竞买人根据现场踏勘情况提供学生公寓装修及直饮机、自助售货机等安装方案。竞买人需充分了解相关设备改造、安装房屋所涉及到的全部费用。根据自身安装要求所需配套的水、电、墙壁处理等实际产生的施工费用由竞买人承担；
2　 直饮机、自助售货机设备的相关配套设备均由竞买人自行配备，由专业人员安装，费用全部由竞买人负责。设备投放前，竞买人须按照本项目参数要求对目前各公寓楼内的供水、供电等配套设施进行排查，对不符合要求及存在隐患的配套设施进行改造，将现有电源插座都改造为空气开关，没有电源插座的要改造加装空气开关，同时本项目所有设备所使用的空气开关须为总控和分控，每个空气开关都应带漏电保护装置，额定功率须符合国家规定，每个空气开关外应安装带锁的保护箱；
3　 相关改造方案必须经过校内主管部门同意后实施，确保场地设施及设备不漏水、不漏电、不影响学生日常使用和生活便利。设备电源必须按照招租方要求规范引入，污水必须排入污水管网，符合环保部门的相关要求。竞买人负责相关设备的安装及配套水电管线的安装通连，负责安装水、电表及机器调试，确保设备正常运作。所有设备的线路必须为YJV 或 WDZ-YJV 型交联聚乙烯绝缘电力电缆（低烟无卤、阻燃），或 BV 型铜芯聚氯乙烯绝缘导线穿管敷设6-10平方铜线，按照招租方指定位置规范安装。所有的水电表为物联水电表，支持远程抄表。安装过程出现一切安全事故由竞买人承担；
4　 竞买人需在设备上提供24小时客服电话，故障报修10分钟内到达现场，3小时内故障排除，并确保所提供设备的正常工作。若设备出现故障竞买人不能在24小时内解决问题的，招租方有权要求竞买人更换全新的设备；若连续30天内相同情况（包括但不限于如同一类故障、同一台设备或同一批次）发生三次及以上(包括三次)，招租人有权解除合同；
5　 竞买人负责各公寓楼内直饮机、自助售货机设备的定期巡检、清洁、消毒、保养、维护等日常服务。竞买人应安排专业人员1名，保证24小时服务电话畅通，及时解决学生关于设备使用及投诉咨询等相关问题。
五、收费标准及其他要求
1、学生用水收费标准
为切实保障学生权益，本项目饮用水单价采取固定价格方式，买受人应严格按照以下单价标准向用户收取费用，收费价格、水质检测结果、学生投诉渠道在设备现场公示，不得擅自调整或以其他名义加收费用：
	取水类型
	收费标准
	计费方式
	水温要求
	备注

	直饮常温水（冷水）
	0.17元/升
	按实际取水量计量收费
	常温（约25℃以下）
	适用于直接饮用、温水勾兑

	直饮开水（热水）
	0.23元/升
	按实际取水量计量收费
	≥95℃
	适用于泡茶、泡面、冲调等


2、水电费缴纳标准
经营性用水电费用由买受人承担，收费单价为水5.82元/吨，电0.54元/度；按季度与招租人据实结算。
3、建设要求及标准
买受人全额承担设备采购费用及建设成本，选用符合国家质量标准、节能环保的直饮水设备、售卖机。安装过程中严格遵守校园管理规定，每栋楼要单独安装水电表，为不影响学生正常使用，本项目可采取每栋楼逐步施工逐步安装的方式，在确保学生正常使用的前提下，需在2026年10月31日前完成全部安装施工，安装施工完成后由招租人组织验收。若验收结果不符合本招租需求，买受人需在5个工作日内依照本招租需求进行整改。若两次整改不合格，则根据竞价成交后签订合同内容为准，视为承租人违约，招租人有权单方解除合同，并要求买受人承担违约损失，项目重新招租，并上报至相关监管部门。
4、合作年限
合作年限：本项目合作期限为 1年，自合同签订之日起计算。
